单项选择题

第1题

两端用户传输文件，应属于下列OSI 的哪一层处理？（ ）

应用层

表示层

会话层

传输层

第2题

这两个域名www. pku．edu．cn与www．cam．ac．uk哪部分是相同的(      )

都不相同

子域

最高层域

主机域

第3题

因特网中完成域名地址和IP 地址转换的系统是（ ）

Usenet

SLIP

DNS

POP

第4题

在以下四个WWW网址中，哪一个网址不符合WWW网址书写规则（   ）

www.863.org.cn

www.tj.net.jp

www.nk.cn.edu

www.163.com

第5题

采用虚电路分组交换方式时，不包含的阶段是（）。

建立物理连接

传输数据

结束本次连接

建立逻辑连接

第6题

TCP的协议数据单元被称为（  ）

帧

字符

分段

比特

第7题

TCP 和UDP 协议的相似之处是 （ ）

其他选项都不对

运输层协议

面向非连接的协议

面向连接的协议

第8题

下面提供FTP服务的默认TCP端口号是（   ）

21

80

23

25

第9题

下列关于电子邮件，说法错误的是（   ）

电子邮件是Internet提供的一项最基本的服务

电子邮件具有快速、高效、方便、价廉等特点

可发送的多媒体信息只有文字和图像

通过电子邮件，可向世界上任何一个角落的网上用户发送信息

第10题

数据解封装的过程是（    ）

数据—包—段—帧—流

流—帧—包—段—数据

数据—段—包—帧—流

段—包—帧—流—数据

第11题

运输层可以通过（  ）标识不同的应用。

端口号

逻辑地址

IP地址

物理地址

第12题

在Internet上浏览时，浏览器和WWW服务器之间传输网页使用的协议是（ ）。

FTP

Telnet

IP

HTTP

第13题

小于（   ）的TCP/UDP端口号已保留与现有服务一一对应，此数字以上的端口号可自由分配。

100

1024

49150

199

第14题

在internet的基本服务功能中，远程登录所使用的命令是（   ）。

telnet

open

mail

ftp

第15题

三次握手方法用于（ ）。

运输层的流量控制

运输层的重复检测

数据链路层的流量控制

运输层连接的建立

第16题

以下各项中，不是数据报操作特点的是(     )

网络节点要为每个分组做出路由选择

在整个传送过程中，不需建立虚电路

每个分组自身携带有足够的信息，它的传送是被单独处理的

使所有分组按顺序到达目的端系统

第17题

下面关于域名的说法正确的是（ ）

域名系统按地理域或机构域分层采用层次结构

域名就是网址

域名专指一个服务器的名字

域名可以自己任意取

第18题

TELNET通过TCP/IP协议在客户机和远程登录服务器之间建立一个（    ）

TCP

UDP

RARP

ARP

第19题

POP3服务器用来（  ）邮件。

接收和发送

其他都错

发送

接收

第20题

www.tsinghua.edu.cn在这个完整名称（FQDN）里，（    ）是主机名

edu.cn

www

tsinghua

tsinghua.edu.cn

第21题

下面对应用层协议说法正确的有（ ）

FTP 协议提供文件传输服务，并仅使用一个端口。

电子邮件系统中，发送电子邮件和接收电子邮件均采用SMTP 协议。

TELNET 协议支持远程登陆应用。

DNS 协议支持域名解析服务，其服务端口号为80。

第22题

对于下列说法，错误的是（    ）。

TCP协议可以提供可靠的数据流传输服务

TCP协议可以提供面向非连接的数据流传输服务

TCP协议可以提供全双工的数据流传输服务

TCP协议可以提供面向连接的数据流传输服务

第23题

某工作站无法访问域名为www.test.com的服务器，此时使用ping命令按照该服务 器的IP地址进行测试，发现响应正常。但是按照服务器域名进行测试，发现超时。此时可能出现的问题是（ ）

路由故障

线路故障

服务器网卡故障

域名解析故障

不定项选择题

第1题

以下关于TCP/IP协议的描述中，正确的是（    ）

TCP/IP协议属于应用层

UDP协议提供简单的无连接服务

TCP协议提供可靠的面向连接服务

TCP、UDP协议都要通过IP协议来发送、接收数据

判断题

第1题

网络域名地址便于用户记忆，通俗易懂，可以采用英文也可以用中文名称命名。

学生答案：

T